南京特殊教育师范学院询价采购函

|  |  |
| --- | --- |
| 采购人发出询价时间： 年 月 日 | 供应商报价时间： 年 月 日 |
| 采购人全称（公章） | 南京特殊教育师范学院 | 供应商全称（公章） | 　 |
| 采购人详细地址 | 南京市栖霞区神农路1号 | 供应商详细地址 | 　 |
| 经办人　艾蓉 | 联系电话18936032891 | 　 | 联系人 | 　 |
| 品牌名称（项目名称） | 规格、型号及主要性能（工程量清单后附） | 交货时间（工期） | 交货地点 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地 |
| 实验室远程监看终端 | 1、传感器：1/3英寸 CMOS；有效像素≧400万;2、镜头:2.8mm、尺寸接口M12；3、水平/垂直视场角:78.8°/40.5°；4、最低照度:0.005Lux；5、分辨率：50Hz：25fps（2560 ×1440,2304×1296,1920× 1080，1280 × 720）；6、快门:1/3s~1/100000 s;7、网络接口:1个RJ45 （10M/100M自适应）接口支持ISAPI，SDK，GB28181（2016）；8、支持高清拾音； | 2022年12月15日 |  博雅楼 | 26 |  |  |  |
| POE交换机 | 1、端口结构：固定端口 24个10/100/1000Base-T电口(包含两个uplink口，可作为上行口)，2个10G Base-X SFP+ 光口2、转发能力 65.7Mpps；包缓存 12M3、地址表大小：16K 4、端口结构:固定端口 24个10/100/1000Base-T电口(包含两个uplink口，可作为上行口)，2个10G Base-X 端口交换容量 88Gbps | 2022年12月15日 |  博雅楼 | 1 |  |  |  |
| 视频解码存储一体机（实训大楼） | 1、支持不少于16路远程监看终端的接入；2、网络输入\输出带宽：160Mbps\160Mps3、存储：最大支持8MP录入；4、视频输出接口：1路HDMI,VGA；最大支持4K（3840\*2160）分辨率，向下兼容；5、音频输出接口：RCA接口，解码格式支持G.711ulaw;G.711alaw;G.722;G.726;AAC；6、解码：支持1/2/4/6/8/9/16画面解码；7、存储：不少于4盘位，最大支持8TB；（此次配置3块6T硬盘，硬盘要求SATA3.0接口，转速（rpm）5400，传输速率：180MB/s，缓存256M；）8、存储方式包括但不仅限于手动、自动、定时等存储方式，适应不同存储场景；9、接口：RJ45接口（10M/100M/1000M自适应），串行接口1\*RS-485;1\*RS-232;USB接口不少于2个；11、自带POE背板：POE接口\*16，POE标准IEEE 802.3af/at；功率不低于200W | 2022年12月15日 |  博雅楼 | 1 |  |  |  |
| 视频解码存储一体机（博雅楼） | 1、支持不少于32路远程监看终端的接入；2、网络输入\输出带宽：256Mbps\160Mps;3、存储：最大支持8MP;4、视频输出接口：1路HDMI,VGA；最大支持4K（3840\*2160）分辨率，向下兼容；5、音频输出接口：RCA接口，解码格式支持G.711ulaw;G.711alaw;G.722;G.726;AAC；6、解码：支持1/2/4/6/8/9/16/25/32/36画面解码；7、存储：不少于8盘位，最大支持8TB；（此次配置7块6T硬盘，硬盘要求SATA3.0接口，转速（rpm）5400，传输速率：180MB/s，缓存256M；）8、存储方式包括但不仅限于手动、自动、定时等存储方式，适应不同存储场景；9、接口：RJ45接口（10M/100M/1000M自适应），串行接口1\*RS-485;1\*RS-232;USB接口不少于2个； | 2022年12月15日 |  博雅楼 | 1 |  |  |  |
| 监看显示器 | 尺寸：≧23寸；比例：16：9面板：IPS输入接口：HDMI；供电：AC220V | 2022年12月15日 |  博雅楼 | 2 |  |  |  |
| 音箱 | **音箱参数**1、中纤板木制音箱，高档PVC表面装潢； 2、调节形式：主音量、高低音、话筒混响、话筒音量独立可调；3、输入接口：一组立体声莲花音频输入，两路话筒输入；4、输出接口：一路副机功率输出。5、功 耗：≧50W/4Ω6、频率范围：70Hz~20KHz 7、输入电源：AC220V/50Hz8、灵 敏 度：95dB±3dB9、失 真 度：＜0.1%（1w）10、信 噪 比：＞82dB11、喇叭单元：低音5”、麦拉高音喇叭1”**蓝牙接收单元**1、支持手机、笔记本蓝牙接入；2、蓝牙版本5.03、传输距离不低于10米；4、输入接口支持3.5音频接口、双莲花接口；**控制单元**1、支持蓝牙、线路输入切换控制；2、输入接口双莲花；3、输出接口双莲花；4、支持音量大小可调； | 2022年12月15日 |  博雅楼 | 4 |  |  |  |
| 网线 | CAT6网络线缆； | 2022年12月15日 |  博雅楼 | 4 |  |  |  |
| 音频线缆 | 音箱与设备链接所需音频线缆，根据实际使用自行配置 | 2022年12月15日 |  博雅楼 | 1 |  |  |  |
| 壁挂机柜 | 设备安装所需壁挂机柜尺寸：600\*400\*300mm(高） | 2022年12月15日 |  博雅楼 | 2 |  |  |  |
| 其他要求: | 　 | 总报价:人民币(大写) 　　 元 |
| 要求供应商报价截止时间 | ￥  |
| 月 　日　 午 　　 时 |  |
| 虚线左方为采购人填写 | 虚线右方为供应商填写 |